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ΜΕΡΟΣ Α: 
Η προς προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υποδομή υπολογιστών (εξυπηρετητών) ιδιαίτερα υψηλής υπολογιστικής ισχύος για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων ατμοσφαιρικών προσομοιώσεων. Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια των ειδών που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και πληρούν όλες τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης, και πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί ως μια ενιαία συστοιχία για την παράλληλη εκτέλεση αριθμητικών προσομοιώσεων και αναλύσεων των κλιματικών μεταβολών σε υψηλή χωροχρονική ανάλυση και να μπορεί να υποστηρίξει υψηλής ανάλυσης κλιματικές προσομοιώσεις με το κλιματικό μοντέλο Weather Research & Forecasting Model (WRF), το οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στον παρακάτω Πίνακα Συμμόρφωσης.
Οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα Συμμόρφωσης, ο οποίος πρέπει πρέπει υποχρεωτικά, επί ποινή απαραδέκτου, να υποβληθεί συμπληρωμένος σε όλα τα πεδία (απαντήσεις) και ψηφιακά υπογεγραμμένος στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη του ως προς την ακρίβεια των απαντήσεων και των παραπομπών τεκμηρίωσης, με την υπάρχουσα σειρά των προδιαγραφών, μια προς μια, (και πρέπει να αναφέρει ρητά τυχόν αποκλίσεις), με παραπομπές στα συνημμένα τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, επίσημα έγγραφα κατασκευαστή κλπ., έτσι ώστε να αποδεικνύεται πλήρως η συμμόρφωση.
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	Δυνατότητα για TPM 2.0 (trusted platform  module)
	ΝΑΙ
	
	

	1.23
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	2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (STORAGE SERVERS)
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	Το σύστημα αποτελείται από τρείς (3) καινούργιους και αχρησιμοποιήτους εξυπηρετητές αποθήκευσης.
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	Ο κάθε εξυπηρετητής θα πρέπει να είναι rack mount (τα απαραίτητα rails να προσφερθούν)
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	Το σύστημα είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας.
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	Οι Εξυπηρετητές αποθήκευσης είναι του ιδίου κατασκευαστή με τους υπό (1) εξυπηρετητές.
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	Μέγεθος εξυπηρετητή 2-4U
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	Το μοντέλο έχει ανακοινωθεί τα τελευταία  δύο (2) έτη. 
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	Κάθε επεξεργαστής διαθέτει  τουλάχιστον 16 πυρήνες (cores) με  ελάχιστη συχνότητα στα 2.0 Ghz, ελάχιστη  μνήμη Cache 30MB, βασισμένος στην  τελευταίας γενιά αρχιτεκτονικής x86_64
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	Υποστηρίζεται η ταυτόχρονη εκτέλεση  πολλαπλών νημάτων ανά πυρήνα (multi threading).
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	2.11
	Παρέχεται πλήρης υποστήριξη για  hardware assisted x86 virtualization  (ανάλογα με τον κατασκευαστή απαιτούνται τα κατάλληλα processor  extensions, π.χ. AMD-V, Intel VT-x κλπ)
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	Μητρική με υποστήριξη τουλάχιστον 4TB 5600MT/s ECC DDR5 RDIMM  μνήμη ή ανώτερη
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	Μνήμη 256GB χρησιμοποιώντας ≥ 16GB memory  DIMMs
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	Τουλάχιστον οκτώ (8) εγκατεστημένα memory DIMMs
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	Δυο (2) Ethernet  θύρες τουλάχιστον 1Gbps έκαστη
	ΝΑΙ
	
	

	2.16
	Δυο (2) θύρες  10Gpbs έκαστη τύπου SFP+
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	Μια (1) VGA θύρα
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	Δύο (2) USB 3.0 θύρες
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	2.19
	Δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον δύο (2)  εσωτερικών θυρών επέκτασης τεχνολογίας  PCIe 5.0 FHHL
	ΝΑΙ
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	Δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον μιας (1)  εσωτερικής θύρας επέκτασης τεχνολογίας  PCIe 5.0. ΑΙΟΜ
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	Δυνατότητα για TPM 2.0 (trusted platform  module)
	ΝΑΙ
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	Δυνατότητα για υποστήριξη Sata RAID JBOD, 0/1/5/6/10
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	2.23
	Δυνατότητα για υποστήριξη τουλάχιστον  είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων δίσκων τεχνολογίας Hot  Plug 3.5” SATA/SAS.
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	2.24
	Οι δίσκοι διαθέτουν  μηχανισμό προειδοποίησης με ενδεικτική  λυχνία για μη αφαίρεση του λάθος δίσκου  σε περίπτωση βλάβης.
	ΝΑΙ
	
	

	2.25
	Δύο (2) δίσκοι χωρητικότητας ≥ 960 GB έκαστος, τεχνολογίας SSD ή NVME
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	Έξι (6) δίσκοι χωρητικότητας τουλάχιστον 18TB έκαστος, τεχνολογίας SAS3 ή SAS4
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	Δύο τροφοδοτικά εγκατεστημένα για  λόγους υψηλής διαθεσιμότητας (redundancy) ≥1200Watt Titanium Level (96%)
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	Ο εξυπηρετητής υποστηρίζει  τις παρακάτω τεχνολογίες ασφαλείας Administrator's password, UEFI, TPM 1.2, TPM 2.0
	ΝΑΙ
	
	

	2.29
	Ο εξυπηρετητής συμμορφώνεται με τα Βιομηχανικά  πρότυπα ACPI 6.4 Compliant SMBIOS 2.8/3.5, PCIe 5.0 Compliant, PXE Support, USB 3.0 Support, Redfish API, UEFI 2.8
	ΝΑΙ
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	Ενσωματωμένη διαχείριση (ελεγκτής) με  Dedicated 1Gb NIC.
	ΝΑΙ
	
	

	2.31
	O εξυπηρετητής διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό διαχείρισης  (ελεγκτή) και προειδοποίησης ο οποίος να  είναι agentless και να λειτουργεί με την  άμεση σύνδεση του εξυπηρετητή στο  δίκτυο και στην τροφοδοσία.
	ΝΑΙ
	
	

	2.32
	Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω IPMI  over LAN, SSH CLI, Web GUI,  Remote Syslog, IPMI 2.0.
	ΝΑΙ
	
	

	2.33
	Υποστήριξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του  συστήματος μέσω του περιβάλλοντος  διαχείρισης.
	ΝΑΙ
	
	

	2.34
	Δυνατότητα για Email Alerts.
	ΝΑΙ
	
	

	2.35
	Δυνατότητα να ελέγχεται το  Firmware του συστήματος είτε on-demand  είτε προγραμματισμένα.
	ΝΑΙ
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	Εγχειρίδια χρήσης
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	3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

	3.1
	Ασφαλής μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παραμετροποίηση του εξοπλισμού στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
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	3.2
	Διασύνδεση εξυπηρετητών με το υφιστάμενο σύστημα αποθήκευσης και διαμεταγωγείς
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	Προεγκατάσταση και βέλτιστη ρύθμιση εξυπηρετητών με λειτουργικό σύστημα Rocky Linux 9 καθώς και απαραίτητων προγραμμάτων και βιβλιοθηκών Intel compilers, Scientific libraries ( IMPI, NETCDF, HDF5, NCL, PYTHON, R, OPENMP, LibRadtran) σε μορφή enviroment modules με πολλαπλές εκδόσεις διαθέσιμες για συμβατότητα με ατμοσφαιρικά μοντέλα πρόγνωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3.4
	Εγκατάσταση και ρύθμιση βέλτιστης λειτουργίας προγράμματος διαχείρισης φόρτου εργασίας (Workload Manager) Slurm
	ΝΑΙ
	
	

	3.5
	Εγκατάσταση και επίδειξη καλής λειτουργίας του μοντέλου Weather Research & Forecasting Model (WRF)
	ΝΑΙ
	
	

	3.6
	Εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, που περιλαμβάνει ανταλλακτικά και εργασία για το σύνολο του εξοπλισμού
	ΝΑΙ
	
	

	3.7
	Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης χρηστών για δύο (2) έτη (on-site και remotely), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η υπηρεσία υποστήριξης χρηστών θα είναι διαθέσιμη για τους χρήστες του συστήματος και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: α) Υποστήριξη για θέματα λειτουργίας του εγκατεστημένου Rocky Linux 9, β) Υποστήριξη για θέματα ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον Linux, γ) Υποστήριξη για θέματα παράλληλης εκτέλεσης εργασιών προσομοίωσης αριθμητικών μοντέλων, και δ) Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού και εγκατάσταση αναβαθμίσεων του λογισμικού με φυσική επίσκεψη στο χώρο, που θα είναι εγκατεστημένος, τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας τους.	
	ΝΑΙ
	
	

	



Το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς-Πίνακας Συμμόρφωσης, θα πρέπει να είναι ορθώς και συμπληρωμένο ως εξής: 
Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). 
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. 
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Σημείωση: Το ανωτέρω υποβάλλεται σε μορφή .pdf και φέρει ημερομηνία και την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος. 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
……………………………………………… 
(Ημερομηνία και υπογραφή)

ΜΕΡΟΣ Β: 
Συμπληρωματικά στοιχειά Τεχνικής Προσφοράς (επί ποινή απαραδέκτου)

1) Τύπος, σειρά, μοντέλο και χρόνος ανακοίνωσης του προσφερόμενου εξοπλισμού. 
2) Επωνυμία και έδρα κατασκευαστή και χώρα παραγωγής του προσφερόμενου εξοπλισμού.
3) Τεχνικά στοιχεία και περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού, συνοδευόμενη από τεχνικά και ενημερωτικά φυλλάδια, prospectus, κ.λπ. από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς τα απαιτούμενα τεχνικά και λοιπά  χαρακτηριστικά και οι τεχνικές ή άλλες δυνατότητες του εξοπλισμού.
Η σύμβαση, που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, θα περιέχει τους όρους και τις ρήτρες της παρούσας Διακήρυξης και των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ. 
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Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός ………….. (….) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η παρούσα προσφορά ισχύει και με δεσμεύει για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

(Τόπος) ……………………, (Ημερομηνία) ……………………. 2025
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή) ……………………….……………………

Σημειώσεις: 1) Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.
2) Η παρούσα υποβάλλεται σε μορφή .pdf στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, φέροντας την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος
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