ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παλιρροιογράφος - ΔΗΛΟΣ
Το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών πρόκειται να προμηθευτεί παλιρροιογραφικό σταθμό που θα εγκατασταθεί στον λιμένα Δήλου για την μακροχρόνια καταγραφή της θαλάσσιας στάθμης στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της Δήλου». Τα δεδομένα καταγραφής του παλιρροιογράφου θα χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της μακροχρόνιας μεταβολής της στάθμης της θάλασσας, καθώς και για την μέτρηση μεταβολών της θαλάσσιας στάθμης λόγω αστρονομικής και μετεωρολογικής παλίρροιας.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και να μην περιέχουν αοριστίες ελλείψει πληροφοριών και μη τεκμηριωμένα στοιχεία. Συγκεκριμένα, στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς του. Ειδικότερα προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η τεχνική προσφορά του αναδόχου σε τεχνικό επίπεδο. 
Όπου στις τεχνικές προδιαγραφές εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, αυτό γίνεται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης της περιγραφής του ζητούμενου είδους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην Προκήρυξη είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

1. Ένας παλιρροιογράφος για την μακροχρόνια καταγραφή της θαλάσσιας στάθμης
Για την μακροχρόνια παρακολούθηση της θαλάσσιας στάθμης, θα απαιτηθεί η προμήθεια ενός παλιρροιογραφικού σταθμού με εμβαπτιζόμενο αισθητήρα πίεσης εγκατεστημένο πάνω σε εμποτιζόμενο φορέα στήριξης από ανοξείδωτα υλικά. Η σταθερότητα της θέσης του αισθητήρα πίεσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται ως προς όλους τους άξονες και να αποτρέπει κραδασμούς και κινήσεις που δημιουργούν θόρυβο στις παρατηρήσεις. Τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.
Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ο παλιρροιογράφος να έχει εμβαπτιζόμενο αισθητήρα πίεσης με βαρομετρική και θερμοκρασιακή αντιστάθμιση. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τηλεπικοινωνιακή μονάδα που θα αποστέλλει στο σταθμό λήψης τα δεδομένα και επίσης θα επιτρέπει με αμφίδρομη επικοινωνία τον άμεσο έλεγχο του σταθμού. Η όποια απαραίτητη εκτός του σταθμού υποδομή προσφερθεί για την υλοποίηση των ανωτέρω θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στην έδρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συνεργάτη στο έργο και υπεύθυνο για τη συλλογή και επεξεργασία των παλιρροιογραφικών δεδομένων.
Η θέση εγκατάστασης εντός του λιμένα Δήλου θα υποδειχθεί από τον Φορέα Ανάθεσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών εγκατάστασης από τους αρμόδιους φορείς, ενώ ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει η εγκατάσταση να συμμορφώνεται με τους όποιους λιμενικούς, οδικούς ή πολεοδομικούς κανονισμούς διέπουν την εγκατάσταση και λειτουργία παρόμοιου εξοπλισμού.
1. Φορέας Αισθητήρα στάθμης
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1
	Τεμάχια:
	1
	

	2
	Υλικό κατασκευής, διατομή και μήκος εμποτιζόμενου φορέα στήριξης αισθητήρα πίεσης:
	· Βαρέως τύπου ανοξείδωτος σωλήνας
· διατομή τουλάχιστον Φ70
· πάχος 2 mm
· μήκος 1.5m

	

	3
	Υλικό κατασκευής λοιπών στοιχείων φορέα:
	Το σύνολο των στοιχείων του φορέα θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτα υλικά
	

	4
	Η κατασκευή του φορέα θα πρέπει να εξασφαλίζει τα ακόλουθα:
· Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα για να είναι ανθεκτικά στις επικρατούσες στο χώρο τοποθέτησης περιβαλλοντικές συνθήκες (εμποτισμός στη θάλασσα).
· Να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της θέσης του αισθητήρα πίεσης ως προς όλους τους άξονες και να αποτρέπει κραδασμούς και κινήσεις που δημιουργούν θόρυβο στις παρατηρήσεις.
· Η σταθερότητα του φορέα ως προς όλους του άξονες να εξασφαλίζεται αποκλειστικά από την πάκτωση του φορέα στο  κρηπίδωμα.
· Να εξασφαλίζεται κατασκευαστικά μοναδικός τρόπος τοποθέτησης του αισθητήρα πίεσης στο φορέα ώστε κατά την επανατοποθέτησή του μετά από εργασίες συντήρησης να μη χρειάζονται εκ νέου μετρήσεις για τον προσδιορισμό της σχετικής του θέσης ως προς τα σημεία αναφοράς.
· Όλα τα υλικά πάκτωσης του φορέα του αισθητήρα (ντίζες, περικόχλια, κλπ) θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτα υλικά.
	ΝΑΙ
	

	5
	Σταθερότητα έδρασης φορέα:
	· Να εξασφαλίζεται με πάκτωση στο κρηπίδωμα
· Η στερέωση του φορέα να γίνει με μη μόνιμα μέσα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποσυναρμολόγησης σε περίπτωση ανάγκης απομάκρυνσης της κατασκευής.
	

	6
	Η τοποθέτηση οποιουδήποτε δομικού στοιχείου πάνω στο φορέα θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του συστήματος καθώς και η ποιότητα των μετρήσεων.
	NAI
	

	7
	Όδευση καλωδιώσεων:
	Θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε τα καλώδια να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες (όδευση είτε μέσω του φορέα είτε μέσω προστατευτικών σωλήνων).
	



2. Αισθητήρας θαλάσσιας στάθμης
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1 1
	Τεμάχια:
	2
	

	2 2
	Τύπος αισθητήρα:
	Εμβαπτιζόμενος αισθητήρας πίεσης για μετρήσεις στάθμης νερού
	

	3 
	Εύρος μέτρησης στάθμης:
	0-10m νερού στήλης ύδατος
	

	4 3
	Διατομή αισθητήρα:
	≤ 25 mm
	

	5 4
	Υλικό κατασκευής:
	Το σώμα του οργάνου να είναι από τιτάνιο
	

	6 5
	Ενεργειακή κατανάλωση αισθητήρα σε ψηφιακή σύνδεση (χωρίς επικοινωνία):
	< 10 mA
	

	7 6
	Τροφοδοσία:
	τουλάχιστον 6 έως 26 VDC
	

	8 7
	Συμμόρφωση αισθητήρα με Ευρωπαϊκά πρότυπα.
	ΝΑΙ
	

	9 10
	Ακρίβεια μέτρησης στάθμης:
	≤ ± 0,05  % στο πλήρες εύρος μέτρησης 
	

	10 11
	Διακριτική ικανότητα:
	0,0005% στο πλήρες εύρος μέτρησης
	

	11 12
	Ο αισθητήρας να διαθέτει ψηφιακή θύρα επικοινωνίας RS485 με υποστήριξη πρωτοκόλλου SDI-12.
	ΝΑΙ
	

	12 13
	Baud rate επικοινωνίας θύρας RS485:
	Τουλάχιστον 1200 bit/s
	

	13 14
	Βαρομετρική και θερμοκρασιακή αντιστάθμιση:
	Ο αισθητήρας να παρέχει αυτόματη βαρομετρική και θερμοκρασιακή αντιστάθμιση
	

	14 15
	Ο αισθητήρας να διαθέτει ψηφιακή σύνδεση για εξαγωγή παράλληλης πληροφορίας  και προγραμματισμό.
	NAI
	

	15 17
	Καλώδιο σύνδεσης με καταγραφικό:
	Ο αισθητήρας θα πρέπει να φέρει καλώδιο 3m το οποίο στην άκρη του θα έχει  στεγανό (>IP67) αρσενικό κυκλικό ακροδέκτη
	

	16 18
	Ο αισθητήρας θα πρέπει να συνοδεύεται από καλώδιο επέκτασης 70m το οποίο στην μία άκρη του θα φέρει στεγανό (>IP67) κυκλικό θηλυκό ακροδέκτη (συμβατό της 15ης απαίτησης).
	ΝΑΙ
	

	17 19
	Εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού:
	για τουλάχιστον ένα  (1) έτος 
	

	18 20
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει CE marking και ISO με υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	



3. Μονάδα καταγραφής
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1 1
	Τεμάχια:
	1
	

	2 2
	Αυτόνομη συσκευή συλλογής, καταγραφής, επεξεργασίας και αποστολής των δεδομένων που μετρούν οι προαναφερόμενοι αισθητήρες.
	ΝΑΙ
	

	3 3
	Θύρες σύνδεσης με αισθητήρες:
	Να διαθέτει σειριακές θύρες RS232, RS485 για πρωτόκολλα επικοινωνίας SD12, MODBUSRTU/ASCII, 
NMEA- 0183, ASCII
	

	4 4
	Δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης του καταγραφικού με επιπλέον θύρες (αναλογικές, σειριακές, ψηφιακές θύρες).
	ΝΑΙ
	

	5 5
	Δυνατότητα συγχρονισμού της καταγραφικής μονάδας μέσω NTP ή SNTP ή GPS.
	 ΝΑΙ
	

	6 6
	Να διαθέτει εικονικά κανάλια υπολογισμού μαθηματικών συναρτήσεων:
	Τουλάχιστον 5
	

	7 7
	Δυνατότητα αναβάθμισης Firmware & προγραμματισμού στο πεδίο μέσω θύρας USB και απομακρυσμένα μέσω ασφαλή TCP διαύλου.
	ΝΑΙ 
	

	8 8
	Να διαθέτει λειτουργικό σύστημα που να υποστηρίζει την απομακρυσμένη επικοινωνία.
	ΝΑΙ 
	

	9 9
	Δυνατότητα μέτρησης και καταγραφής ανά 1 δευτερόλεπτο έως και 24 ώρες.
	ΝΑΙ
	

	10 10
	Εσωτερική μνήμη για την κυκλική καταγραφή δεδομένων:
	τουλάχιστον 8 GB
	

	11 11
	Τάση λειτουργίας:
	Τουλάχιστον από 8 έως 26V DC
	

	12 12
	Δυνατότητα επικοινωνίας και αποστολής δεδομένων μέσω internet (ενσύρματα ή ασύρματα).
	ΝΑΙ
	

	13 13
	Δυνατότητα αποστολής πρωτογενών δεδομένων σε απομακρυσμένο διακομιστή (server) του Φορέα Ανάθεσης.
	ΝΑΙ
	

	14 14
	Βαθμός προστασίας (στεγανότητα):
	IP67 ή καλύτερο
	

	15 17
	Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα λογισμικά προγραμματισμού, λειτουργίας και λήψης δεδομένων.
	ΝΑΙ
	

	16 
	Δωρεάν διάθεση μελλοντικών εκδόσεων firmware και λοιπών απαραίτητων προγραμμάτων του οργάνου.
	ΝΑΙ
	

	17 20
	Δυνατότητα αποστολής συναγερμών μέσω SMS, e-Mail και MQTT.
	ΝΑΙ
	

	18 21
	Εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού:
	για τουλάχιστον δύο (2) έτη με υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή
	

	19 22
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει CE marking. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	

	20 23
	Ο υποψήφιος ανάδοχος να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή ή επίσημο αντιπρόσωπό του, που διαθέτει εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση,  τον προγραμματισμό, ενεργοποίηση και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί σχετική ΥΔ του κατασκευαστή προς τον φορέα ανάθεσης έργου.
	ΝΑΙ
	





4. Δρομολογητής
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1
	Τεμάχια:
	1
	

	2
	Σύνδεση με το διαδίκτυο:
	Μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G ή νεότερου και μέσω καλωδίου Ethernet
	

	3
	Υποδοχές:
	· τουλάχιστον δύο (2) υποδοχές τύπου SMA για κεραίες 4 ή 5G
· τουλάχιστον μία (1) υποδοχή τύπου RP-SMA για κεραία WiFi
· δύο (2) υποδοχές για κάρτες SIM διαστάσεων 2FF
	

	4
	Κεραίες:
	· Δύο (2) κεραίες 4G/5G (τύπου SMA) με τις απαραίτητες καλωδιώσεις για την περίπτωση που η μία θα πρέπει να τοποθετηθεί εξωτερικά (από το ερμάριο)
· τουλάχιστον μία (1) κεραία WiFi.
	

	5
	Να διαθέτει δυνατότητες WAN Failover, OpenVPN, ZeroTier, WireGuard, Ping reboot, Dynamic DNS, περιοδική αυτόματη επανεκκίνηση, διαχείριση και προγραμματισμό μέσω SMS, NTP, Modbus TCP, Modbus TCP Master και DHCP server.
	ΝΑΙ
	

	6
	Τουλάχιστον 2 θύρες Ethernet (Τουλάχιστον 1xLAN και 1xWAN) που να υποστηρίζουν ονομαστικούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων τουλάχιστον 100 Mbps.
	ΝΑΙ
	

	7
	Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας:
	τουλάχιστον -10°C έως +50°C
	

	8
	Τάση λειτουργίας:
	9 - 30 VDC
	

	9
	Δωρεάν διάθεση μελλοντικών εκδόσεων firmware και λοιπών απαραίτητων προγραμμάτων του οργάνου.
	ΝΑΙ
	



5. Ερμάρια προστασίας καταγραφικών
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1 2
	Βαθμός προστασίας (στεγανότητα):
	IP66 ή καλύτερος
	

	2 3
	Διαστάσεις ερμαρίου:
	Τα συνολικά εγκατεστημένα ερμάρια θα πρέπει να παρέχουν επαρκή χώρο και απαραίτητη μηχανική αντοχή για την ασφαλή τοποθέτησή δύο καταγραφικών μονάδων, του συστήματος τροφοδοσίας, του δρομολογητή και επιπρόσθετου απαραίτητου εξοπλισμού.
	

	3 4
	Να διαθέτει κλειδαριά.
	ΝΑΙ
	

	4 5
	Να διαθέτει δομημένη καλωδίωση.
	ΝΑΙ
	

	5 7
	Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης επί τοίχου.
	ΝΑΙ
	



6. Σύστημα τροφοδοσίας
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1
	Τεμάχια:
	1
	

	2
	Ο παλιρροιογραφικός σταθμός θα πρέπει να έχει σύστημα τροφοδοσίας αποτελούμενο από τροφοδοτικό 12V, μπαταρία, και φορτιστή μπαταριών.
	ΝΑΙ
	

	3
	Μπαταρίες:
	Τεμάχια 2 τύπου μόλυβδου 12V, 1x40Ah και 1x80Ah
	

	4
	Μετατροπέας AC/DC και φορτιστής μπαταριών με λειτουργία προστασίας μπαταρίας:
	Σύνδεση σε παροχή 240V, τάση εξόδου 12VDC και
· τουλάχιστον 5Α για τροφοδοσία οργάνων
· τουλάχιστον 7Α για την φόρτιση μπαταριών
	

	5
	Ο φορτιστής θα πρέπει να διαθέτει CE marking.
	ΝΑΙ
	



7. Ερμάρια προστασίας ένωσης καλωδίων αισθητήρα πίεσης
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1 6
	Τεμάχια:
	1
	

	2 7
	Βαθμός προστασίας (στεγανότητα):
	IP66 ή καλύτερος
	

	3 8
	Διαστάσεις ερμαρίου:
	Να έχει επαρκή χώρο για την προστασία της ένωσης των καλωδίων του αισθητήρα πίεσης που περιγράφονται στην ενότητα Β, πεδία 15 & 16 
	

	4 9
	Να διαθέτει όδευση καλωδίων.
	ΝΑΙ
	

	5 10
	Να παρέχει δυνατότητα πάκτωσης.
	ΝΑΙ
	

	6 
	Να διαθέτει κλειδαριά.
	ΟΧΙ
	



8. Επιπρόσθετες απαιτήσεις
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1 1
	Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι είναι υπεύθυνος για την ορθή εγκατάσταση, λειτουργική απόκριση και συνεργασία του συνόλου του προμηθευόμενου εξοπλισμού και λογισμικού των παλιρροιογραφικών σταθμών καθώς και ότι διαθέτει επαρκή τεχνική υποστήριξη.
	ΝΑΙ
	

	2 2
	Εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα και κάθε υποσύστημά του, εκτός των εμβαπτιζόμενων αισθητήρων πίεσης:
	ελάχιστης διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) ακέραιων μηνών από την οριστική παραλαβή τους
	

	3 3
	Εγχειρίδιο χρήσης/λειτουργίας/εγκατάστασης (Operation/User’s/Installation Manual) του Συστήματος και των Υποσυστημάτων του, σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα περιγράφει με λεπτομέρεια το Υποσύστημα στο οποίο αναφέρεται, τον τρόπο λειτουργίας του και το χειρισμό του.
	ΝΑΙ
	

	4 4
	Παροχή απαραίτητου λογισμικού και firmware (τελευταίες εκδόσεις) για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού.
	ΝΑΙ
	

	5 5
	Να συμπεριλαμβάνονται μελλοντικές αναβαθμίσεις firmware, προγραμμάτων διαχείρισης και λήψης δεδομένων των αισθητήρων και καταγραφικών.
	ΝΑΙ
	

	6 6
	Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει/ρυθμίσει τους σταθμούς ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές/απαιτήσεις του Φορέα Ανάθεσης. Η δε αποστολή των δεδομένων καταγραφής θα πρέπει να γίνεται: είτε με http request (την δομή του οποίου θα υποδείξει ο Φορέας Ανάθεσης) σε απομακρυσμένο web διακομιστή (web server) του Φορέα Ανάθεσης, είτε με εναπόθεση αρχείου ascii σε απομακρυσμένο διακομιστή (server) του Φορέα Ανάθεσης.
	ΝΑΙ
	

	7 7
	Ο Υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει τη βασική εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του Φορέα Ανάθεσης στη χρήση και λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού και λογισμικού.
	ΝΑΙ
	

	8 8
	Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εγκατάσταση, προγραμματισμό και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης θαλάσσιας στάθμης βάσει των εκτελεσμένων έργων. 
	ΝΑΙ
	

	9 9
	Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας υποψηφίων ανάδοχων ή/υπεργολάβων αυτών:
	να διαθέτουν ISO 9001 & ISO 14001 εφαρμοσμένο στην πώληση, επισκευή, συντήρηση μετρητικών συστημάτων τουλάχιστον στους τομείς της περιβαλλοντικής μετρολογίας και ISO 27001:2022 για τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών που καλύπτει θέματα πληροφοριακής ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας.
	

	10 10
	Θέση εγκατάστασης παλιρροιογράφου:
	Ο παλιρροιογράφος θα εγκατασταθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο σε θέση που θα υποδειχθεί από τον Φορέα Ανάθεσης εντός του λιμένα Δήλου.
	

	11 11
	Πινακίδες σήμανσης των παλιρροιογράφων:
	· Από υλικό αντοχής κατάλληλο για τις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε λιμένες
· Θα περιλαμβάνουν το λογότυπο και τον τίτλο του Φορέα Ανάθεσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα Ανάθεσης, το λογότυπο και τον τίτλο του Φορέα Χρηματοδότησης, καθώς και τη θέση εγκατάστασης του εκάστοτε σταθμού.
	

	12 13
	Κατά την εγκατάσταση ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες αποτύπωσης / χωροθέτησης των  παλιρροιογράφων.
	ΝΑΙ
	





Παλιρροιογράφος - ΜΥΚΟΝΟΣ
Το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών πρόκειται να προμηθευτεί παλιρροιογραφικό σταθμό που θα εγκατασταθεί στον λιμένα Μυκόνου για την μακροχρόνια καταγραφή της θαλάσσιας στάθμης στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της Δήλου». Τα δεδομένα καταγραφής του παλιρροιογράφου θα χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της μακροχρόνιας μεταβολής της στάθμης της θάλασσας, καθώς και για την μέτρηση μεταβολών της θαλάσσιας στάθμης λόγω αστρονομικής και μετεωρολογικής παλίρροιας.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και να μην περιέχουν αοριστίες ελλείψει πληροφοριών και μη τεκμηριωμένα στοιχεία. Συγκεκριμένα, στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς του. Ειδικότερα προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η τεχνική προσφορά του αναδόχου σε τεχνικό επίπεδο. 
Όπου στις τεχνικές προδιαγραφές εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, αυτό γίνεται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης της περιγραφής του ζητούμενου είδους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην Προκήρυξη είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

2. Ένας παλιρροιογράφος για την μακροχρόνια καταγραφή της θαλάσσιας στάθμης
Για την μακροχρόνια παρακολούθηση της θαλάσσιας στάθμης, θα απαιτηθεί η προμήθεια ενός παλιρροιογραφικού σταθμού με αισθητήρα τύπου παλμικού ραντάρ εγκατεστημένο πάνω σε φορέα από ανοξείδωτα υλικά. Η σταθερότητα της θέσης του αισθητήρα radar θα πρέπει να εξασφαλίζεται ως προς όλους τους άξονες και να αποτρέπει κραδασμούς και κινήσεις που δημιουργούν θόρυβο στις παρατηρήσεις. Τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.
Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ο παλιρροιογράφος να είναι τύπου παλμικού ραντάρ μεταβλητής εσωτερικής συχνότητας μέτρησης ώστε να είναι δυνατή η με στατιστική επεξεργασία απαλοιφή από τα δεδομένα των συνιστωσών κύματος. Ο αισθητήρας εσωτερικά να πραγματοποιεί πολλαπλές μετρήσεις για την εξάλειψη της κυματικής επιρροής, με δυνατότητα ρύθμισης της συνολικής δειγματοληψίας. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τηλεπικοινωνιακή μονάδα που θα αποστέλλει στο σταθμό λήψης τα δεδομένα και επίσης θα επιτρέπει με αμφίδρομη επικοινωνία τον άμεσο έλεγχο του σταθμού παρέχοντας τη δυνατότητα για αλλαγές στον προγραμματισμό και τις παραμέτρους λειτουργίας του. Η όποια απαραίτητη εκτός του σταθμού υποδομή προσφερθεί για την υλοποίηση των ανωτέρω θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στην έδρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συνεργάτη στο έργο και υπεύθυνο για τη συλλογή και επεξεργασία των παλιρροιογραφικών δεδομένων.
Η θέση εγκατάστασης εντός του λιμένα Μυκόνου θα υποδειχθεί από τον Φορέα Ανάθεσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών εγκατάστασης από τους αρμόδιους φορείς, ενώ ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει η εγκατάσταση να συμμορφώνεται με τους όποιους λιμενικούς, οδικούς ή πολεοδομικούς κανονισμούς διέπουν την εγκατάσταση και λειτουργία παρόμοιου εξοπλισμού.
9. Φορέας Αισθητήρων
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1
	Τεμάχια:
	1
	

	2
	Υλικό κατασκευής, διατομή και ύψος φορέα στήριξης αισθητήρων:
	· Βαρέος τύπου ανοξείδωτος σωλήνας
· διατομή τουλάχιστον Φ160
· πάχος τουλάχιστον 4-5 mm
· ύψος τουλάχιστον 3 m
	

	3
	Υλικό κατασκευής λοιπών στοιχείων φορέα:
	Το σύνολο των στοιχείων του φορέα θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτα υλικά
	

	4
	Η κατασκευή του φορέα του σταθμού θα πρέπει να εξασφαλίζει τα ακόλουθα:
· Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα για να είναι ανθεκτικά στις επικρατούσες στο χώρο τοποθέτησης περιβαλλοντικές συνθήκες (παράκτιος χώρος).
· Να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της θέσης του αισθητήρα radar ως προς όλους τους άξονες και να αποτρέπει κραδασμούς και κινήσεις που δημιουργούν θόρυβο στις παρατηρήσεις.
· Η σταθερότητα του φορέα ως προς όλους του άξονες να εξασφαλίζεται αποκλειστικά από την επιλογή διατομής του φορέα. Συρματόσκοινα δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την σταθεροποίηση της θέσης του περιστρεφόμενου προβόλου ο οποίος θα φέρει τον αισθητήρα ραντάρ.
· Να εξασφαλίζεται κατασκευαστικά μοναδικός τρόπος τοποθέτησης του αισθητήρα radar στο φορέα ώστε κατά την επανατοποθέτησή του μετά από εργασίες συντήρησης να μη χρειάζονται εκ νέου μετρήσεις για τον προσδιορισμό της σχετικής του θέσης ως προς τα σημεία αναφοράς.
· Το αποτύπωμα του φορέα (προβολή της κατασκευής στο έδαφος) στο χερσαίο τμήμα του χώρου τοποθέτησης δε θα ξεπερνάει το 1m2 ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή όχληση.
· Όλα τα υλικά πάκτωσης του φορέα του σταθμού (ντίζες, περικόχλια, γάντζοι και συρματόσκοινα) θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτα υλικά.
	ΝΑΙ
	

	5
	Σταθερότητα έδρασης φορέα:
	· Να εξασφαλίζεται με πάκτωση στο έδαφος
· Η στερέωση του υπέργειου τμήματος του φορέα να γίνει με μη μόνιμα μέσα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποσυναρμολόγησης σε περίπτωση ανάγκης απομάκρυνσης της κατασκευής.
	

	6
	Πρόβολος φορέα ο οποίος θα φέρει τον αισθητήρα στάθμης (ραντάρ):
	· Να είναι επαρκούς μήκους ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του αισθητήρα ανάλογα με την γωνία εκπομπής του
· Να είναι περιστρεφόμενος/ πτυσσόμενος ώστε να εξασφαλίζει την εύκολη προσέγγιση του αισθητήρα στο χερσαίο χώρο, όποτε χρειαστεί, για λόγους συντήρησης
· Να είναι τοποθετημένος σε κατάλληλο ύψος ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του παλιρροιογράφου και η ασφάλεια των ναυτιλλομένων και των χρηστών του περιβάλλοντος χώρου
	

	7
	Φανός ασφάλειας ναυτιλομένων:
	· Τοποθέτηση στην άνω πλευρά του προβόλου προς τη θάλασσα 
· Λευκού φωτός
· Εμβέλειας τουλάχιστον 300 m
· Αυτόνομος ενεργειακά 
	

	8
	Η κατασκευή/φορέας θα πρέπει να επιτρέπει την ακριβή και ασφαλή μέτρηση της υψομετρικής διαφοράς του σημείου μέτρησης radar με την τοπικά ορισμένη χωροσταθμική αφετηρία.
	NAI
	

	9
	Η τοποθέτηση οποιουδήποτε δομικού στοιχείου πάνω στο φορέα θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του συστήματος καθώς και η ποιότητα των μετρήσεων.
	NAI
	

	10
	Να περιλαμβάνει πλαίσιο και βάση στήριξης του φωτοβολταϊκού πάνελ που περιγράφεται στο σύστημα τροφοδοσίας, τα οποία θα στηρίζονται πάνω στην κατασκευή/φορέα του σταθμού.
	NAI
	

	11
	Η κατασκευή/φορέας θα πρέπει να διαθέτει υποδοχή 5/8” Whitworth thread για γεωδαιτικό δέκτη GNSS τύπου choke ring ή ανάλογης απόδοσης που θα μπορεί να τοποθετηθεί στο ανώτερο υψομετρικά σημείο της κατασκευής/φορέα.
	NAI
	

	12
	Όδευση καλωδιώσεων:
	Θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε τα καλώδια να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες (όδευση είτε μέσω του φορέα είτε μέσω προστατευτικών σωλήνων).
	



10. Αισθητήρας στάθμης
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1
	Τεμάχια:
	1
	

	2
	Τύπος αισθητήρα:
	Παλμικό radar με ενσωματωμένη ψηφιακή έξοδο για την ψηφιακή σύνδεση με την καταγραφική μονάδα.
	

	3
	Ο αισθητήρας να είναι κατασκευασμένος για ανοικτά ύδατα και μέτρηση υγρών.
	ΝΑΙ
	

	4
	Ενεργειακή κατανάλωση αισθητήρα σε λειτουργία:
	< 25 mA στα 12 VDC
	

	5
	Τροφοδοσία:
	τουλάχιστον 5.5 έως 28 VDC
	

	6
	Συμμόρφωση αισθητήρα με Ευρωπαϊκά πρότυπα.
	ΝΑΙ
	

	7
	Ο αισθητήρας εσωτερικά να πραγματοποιεί πολλαπλές μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο, για την εξάλειψη της κυματικής επιρροής, με δυνατότητα ρύθμισης της συνολικής δειγματοληψίας.
	ΝΑΙ
	

	8
	Η τελική τιμή που θα διαμορφώνεται στον αισθητήρα ανά μετρητικό κύκλο να είναι μεταβαλλόμενη, με τον μέσο όρο των μετρήσεων να συμπεριλαμβάνει την απόσβεση του κυματισμού.
	ΝΑΙ
	

	9
	Συχνότητα αποστολής του μέσου όρου των μετρήσεων στην καταγραφική μονάδα ανά μετρητικό κύκλο ≤ 1 λεπτού.
	ΝΑΙ
	

	10
	Γωνιακό εύρος δέσμης:
	τουλάχιστον 12ο
	

	11
	Ακρίβεια μέτρησης στάθμης:
	≤ ±3 mm σε ωφέλιμο εύρος τουλάχιστον 6m
	

	12
	Εύρος μέτρησης στάθμης:
	από 0.4 έως τουλάχιστον 20m
	

	13
	Βαθμός προστασίας (στεγανότητα):
	IP67 ή καλύτερη
	

	14
	Ενσωματωμένη σειριακή έξοδος αισθητήρα RS485, SDI12 και αναλογική έξοδος 4 έως 20 mA.
	ΝΑΙ
	

	15
	Θερμοκρασιακή αντιστάθμιση:
	Ο αισθητήρας να μετράει την θερμοκρασία για να παρέχει θερμοκρασιακή αντιστάθμιση
	

	16
	Ο αισθητήρας να διαθέτει ψηφιακή σύνδεση για εξαγωγή παράλληλης πληροφορίας όπως στάθμης, κατάστασης λειτουργίας και ποιότητα σήματος.
	NAI
	

	17
	Χρόνος δειγματοληψίας:
	Ο αισθητήρας να διαθέτει δυνατότητα ρυθμιζόμενου χρόνου δειγματοληψίας ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσης εγκατάστασης.
	

	18
	Εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού:
	για τουλάχιστον δύο (2) έτη με υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή
	

	19
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει CE marking και ISO με υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	

	20
	Ο υποψήφιος ανάδοχος να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή ή επίσημο αντιπρόσωπό του, που διαθέτει εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση,  τον προγραμματισμό, ενεργοποίηση και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί σχετική ΥΔ του κατασκευαστή προς τον φορέα ανάθεσης έργου.
	ΝΑΙ
	



11. Μονάδα καταγραφής
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1
	Τεμάχια:
	1
	

	2
	Αυτόνομη συσκευή συλλογής, καταγραφής, επεξεργασίας και αποστολής των δεδομένων που μετρούν οι προαναφερόμενοι αισθητήρες.
	ΝΑΙ
	

	3
	Θύρες σύνδεσης με αισθητήρες:
	· Να υποστηρίζει ψηφιακές/σειριακές με όλους τους αισθητήρες
· Δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης επιπλέον αισθητήρων μέσω των πρωτόκολλων επικοινωνίας Modbus-RTU και SDI-12.
	

	4
	Δυνατότητα συγχρονισμού της καταγραφικής μονάδας μέσω NTP ή SNTP ή GPS.
	 ΝΑΙ
	

	5
	Επιπλέον από τις υποστηριζόμενες ψηφιακές συνδέσεις επικοινωνίας και αποστολής δεδομένων με τους προαναφερόμενους αισθητήρες να διαθέτει θύρες: USB host, USB device, Ethernet. 
	 ΝΑΙ 
	

	6
	Δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης της μνήμης, αναβάθμισης Firmware & προγραμματισμού στο πεδίο mέσω θύρας USB.
	ΝΑΙ 
	

	7
	Να διαθέτει λειτουργικό σύστημα που να υποστηρίζει την απομακρυσμένη επικοινωνία
	ΝΑΙ 
	

	8
	Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου μέτρησης και καταγραφής με βήμα 1 λεπτό ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	

	9
	Εσωτερική μνήμη για την κυκλική καταγραφή δεδομένων:
	τουλάχιστον 4MB με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης της μνήμης
	

	10
	Φωτιζόμενη οθόνη για έλεγχο των μετρήσεων και χειριστήριο για τις βασικές λειτουργίες στο πεδίο όπως έλεγχο, διορθώσεις από παρατηρητή χωρίς να απαιτείται η χρήση φορητού υπολογιστή.
	ΝΑΙ
	

	11
	Δυνατότητα επικοινωνίας και αποστολής δεδομένων μέσω Ethernet.
	ΝΑΙ
	

	12
	Δυνατότητα αποστολής πρωτογενών δεδομένων σε απομακρυσμένο διακομιστή (server) του Φορέα Ανάθεσης.
	ΝΑΙ
	

	13
	Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας:
	τουλάχιστον -10°C έως +50°C
	

	14
	Ενσωματωμένη λυχνία χαμηλής κατανάλωσης που υποδεικνύει την κατάσταση της καταγραφικής μονάδας.
	ΝΑΙ
	

	15
	Δυνατότητα ρύθμισης στο πεδίο για τις βασικές λειτουργίες, απευθείας διόρθωση μετρήσεων από τον παρατηρητή.
	ΝΑΙ
	

	16
	Να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού της μονάδας με χρήση webserver και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα λογισμικά προγραμματισμού, λειτουργίας και λήψης δεδομένων.
	ΝΑΙ
	

	17
	Δυνατότητα αυτόματης αλλαγής του ρυθμού καταγραφής και αποστολής των δεδομένων σε περίπτωση υπερβάσεων προκαθορισμένων ορίων.
	ΝΑΙ
	

	18
	Να διαθέτει θύρα Ethernet και μόντεμ κινητής τηλεφωνίας.
	ΝΑΙ
	

	19
	Εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού:
	για τουλάχιστον δύο (2) έτη με υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή
	

	20
	Να παρέχεται δωρεάν διάθεση μελλοντικών εκδόσεων firmware και λοιπών απαραίτητων προγραμμάτων του οργάνου.
	ΝΑΙ
	

	21
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει CE marking. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	

	22
	Ο υποψήφιος ανάδοχος να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή ή επίσημο αντιπρόσωπό του, που διαθέτει εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση,  τον προγραμματισμό, ενεργοποίηση και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί σχετική ΥΔ του κατασκευαστή προς τον φορέα ανάθεσης έργου.
	ΝΑΙ
	



12. Ερμάριο προστασίας
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1
	Τεμάχια:
	1
	

	2
	Υλικό κατασκευής ερμαρίου:
	INOX
	

	3
	Βαθμός προστασίας (στεγανότητα):
	IP66 ή καλύτερος
	

	4
	Διαστάσεις ερμαρίου:
	να έχει επαρκή χώρο για την τοποθέτησή της καταγραφικής μονάδας, του συστήματος τροφοδοσίας (εκτός του φωτοβολταϊκού πάνελ) και του επιπρόσθετου απαραίτητου εξοπλισμού
	

	5
	Να διαθέτει κλειδαριά.
	ΝΑΙ
	

	6
	Να διαθέτει δομημένη καλωδίωση.
	ΝΑΙ
	

	7
	Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης επί του φορέα των αισθητήρων.
	ΝΑΙ
	



13. Σύστημα τροφοδοσίας
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1
	Τεμάχια:
	1
	

	2
	Ο παλιρροιογραφικός σταθμός θα πρέπει να έχει ενεργειακά αυτόνομο σύστημα τροφοδοσίας αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό πάνελ, μπαταρία, και ρυθμιστή φόρτισης.
	ΝΑΙ
	

	3
	Ισχύς φωτοβολταϊκού πάνελ:
	120W ή μεγαλύτερη
	

	4
	Μπαταρία:
	12V και 40Ah
	

	5
	Ρυθμιστής φόρτισης:
	12VDC και τουλάχιστον 10Α
	

	6
	Ο ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης να διαθέτει προστασία αντίστροφης πολικότητας τροφοδοσίας του φωτοβολταϊκού συλλέκτη και του συσσωρευτή.
	ΝΑΙ
	

	7
	Ο φωτοβολταϊκός συλλέκτης και ο ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης θα πρέπει να διαθέτουν CE marking.
	ΝΑΙ
	



14. Επιπρόσθετες απαιτήσεις
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1
	Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι είναι υπεύθυνος για την ορθή εγκατάσταση, λειτουργική απόκριση και συνεργασία του συνόλου του προμηθευόμενου εξοπλισμού και λογισμικού των παλιρροιογραφικών σταθμών καθώς και ότι διαθέτει επαρκή τεχνική υποστήριξη.
	ΝΑΙ
	

	2
	Εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα και κάθε υποσύστημά του:
	ελάχιστης διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) ακέραιων μηνών από την οριστική παραλαβή τους
	

	3
	Εγχειρίδιο χρήσης/λειτουργίας/εγκατάστασης (Operation/User’s/Installation Manual) του Συστήματος και των Υποσυστημάτων του, σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα περιγράφει με λεπτομέρεια το Υποσύστημα στο οποίο αναφέρεται, τον τρόπο λειτουργίας του και το χειρισμό του.
	ΝΑΙ
	

	4
	Παροχή απαραίτητου λογισμικού και firmware (τελευταίες εκδόσεις) για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού.
	ΝΑΙ
	

	5
	Να συμπεριλαμβάνονται μελλοντικές αναβαθμίσεις firmware, προγραμμάτων διαχείρισης και λήψης δεδομένων των αισθητήρων και καταγραφικών.
	ΝΑΙ
	

	6
	Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει/ρυθμίσει τους σταθμούς ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές/απαιτήσεις του Φορέα Ανάθεσης. Η δε αποστολή των δεδομένων καταγραφής θα πρέπει να γίνεται: είτε με http request (την δομή του οποίου θα υποδείξει ο Φορέας Ανάθεσης) σε απομακρυσμένο web διακομιστή (web server) του Φορέα Ανάθεσης, είτε με εναπόθεση αρχείου ascii σε απομακρυσμένο διακομιστή (server) του Φορέα Ανάθεσης.
	ΝΑΙ
	

	7
	Ο Υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει τη βασική εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του Φορέα Ανάθεσης στη χρήση και λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού και λογισμικού.
	ΝΑΙ
	

	8
	Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εγκατάσταση, προγραμματισμό και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης θαλάσσιας στάθμης βάσει των εκτελεσμένων έργων.
	ΝΑΙ
	

	9
	Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας υποψηφίων ανάδοχων ή/υπεργολάβων αυτών.
	να διαθέτουν ISO 9001 & ISO 14001 εφαρμοσμένο στην πώληση, επισκευή, συντήρηση μετρητικών συστημάτων τουλάχιστον στους τομείς της περιβαλλοντικής μετρολογίας και ISO 27001:2022 για τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών που καλύπτει θέματα πληροφοριακής ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας.
	

	10
	Θέση εγκατάστασης παλιρροιογράφου:
	Ο παλιρροιογράφος θα εγκατασταθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο σε θέση που θα υποδειχθεί από τον Φορέα Ανάθεσης εντός του λιμένα Μυκόνου.
	

	11
	Πινακίδες σήμανσης των παλιρροιογράφων:
	· Από υλικό αντοχής κατάλληλο για τις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε λιμένες
· Θα περιλαμβάνουν το λογότυπο και τον τίτλο του Φορέα Ανάθεσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα Ανάθεσης, το λογότυπο και τον τίτλο του Φορέα Χρηματοδότησης, καθώς και τη θέση εγκατάστασης του εκάστοτε σταθμού.
	

	12
	Η εγκατάσταση των σταθμών θα περιλαμβάνει ανακλαστήρες/ανακλαστικές ταινίες σήμανσης όπου η χρήση τους κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια των ναυτιλλομένων, καθώς και των πεζών και των οχημάτων που θα κινούνται πλησίον των σταθμών στις θέσεις εγκατάστασης.
	ΝΑΙ
	

	13
	Κατά την εγκατάσταση ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες αποτύπωσης / χωροθέτησης των  παλιρροιογράφων.
	ΝΑΙ
	





ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     Παλιρροιογράφος   -   ΔΗΛΟΣ   Το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών  πρόκειται να προμηθευτεί παλιρροιογραφικό σταθμό που θα εγκατασταθεί στον λιμένα  Δήλου   για την μακροχρόνια καταγραφή της θαλάσσιας στάθμης στο πλαίσιο του έργου  «Ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των  επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της Δήλου».  Τα δεδομένα καταγραφής του  παλιρροιογράφου θα χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της μακροχρόνιας μεταβολής της  στάθμης της θάλασσας, καθώς και για την μέτρηση μεταβολών της θαλάσσιας στάθμης  λόγω αστρονομικής και μετεωρολογικής παλίρροιας.   Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο  προϋπολογισμό και να μην περιέχουν αοριστίες ελλείψει πληροφοριών και μη  τεκμηριωμένα στοιχεία.   Συγκεκριμένα, στους  παρακάτω  πίνακ ες   αποτυπώνονται οι  απαιτήσεις και προδιαγραφές που ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του κατά  την σύνταξη της προσφοράς του. Ειδικότερα προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και  οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η τεχνική προσφορά του   αναδόχου σε τεχνικό  επίπεδο.    Όπου στις τεχνικές προδιαγραφές εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων,  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, αυτό  γίνεται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης της περιγραφής του ζητούμενου είδους και  τις απαιτήσεις   της προκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται  στην Προκήρυξη είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς  συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.     1.   Ένας παλιρροιογράφος  για  την μακροχρόνια καταγραφή της θαλάσσιας στάθμης   Για την  μακροχρόνια παρακολούθηση της θαλάσσιας στάθμης,   θα απαιτηθεί η προμήθεια  ενός παλιρροιογραφικού σταθμού   με  ε μβαπτιζόμενο αισθητήρα πίεση ς  εγκατεστημένο  πάνω σε  εμποτιζόμενο  φορέα στήριξης   από ανοξείδωτα υλικά .   Η   σταθερότητα της θέσης του  αισθητήρα  πίεσης   θα πρέπει να εξασφαλίζεται  ως προς όλους τους άξονες και να αποτρέπει  κραδασμούς και κινήσεις που δημιουργούν θόρυβο στις παρατηρήσεις . Τα ζητούμενα  τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.   Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

